# RadioLib: Member List

STM32WLx_Module Member List

This is the complete list of members for STM32WLx_Module, including all inherited members.

BITS_0 enum value (defined in Module) | Module |
BITS_16 enum value (defined in Module) | Module |
BITS_32 enum value (defined in Module) | Module |
BITS_8 enum value (defined in Module) | Module |
BitWidth_t enum name (defined in Module) | Module |
findRfSwitchMode(uint8_t mode) const | Module |
getCs() const | Module | inline
getGpio() const | Module | inline
getIrq() const | Module | inline
getRst() const | Module | inline
hal | Module |
init() | Module |
MODE_END_OF_TABLE enum value | Module |
MODE_IDLE enum value | Module |
MODE_RX enum value | Module |
MODE_TX enum value | Module |
Module(RadioLibHal *hal, uint32_t cs, uint32_t irq, uint32_t rst, uint32_t gpio=RADIOLIB_NC) | Module |
Module(const Module &mod) | Module |
operator=(const Module &mod) | Module |
OpMode_t enum name | Module |
reflect(uint32_t in, uint8_t bits) | Module | static
RFSWITCH_MAX_PINS | Module | static
setRfSwitchPins(uint32_t rxEn, uint32_t txEn) | Module |
setRfSwitchState(uint8_t mode) | Module |
setRfSwitchTable(const uint32_t(&pins)[RFSWITCH_MAX_PINS], const RfSwitchMode_t table[]) | Module |
SPIcheckStatusCb_t typedef | Module |
SPIcheckStream() | Module |
spiConfig | Module |
SPIgetRegValue(uint32_t reg, uint8_t msb=7, uint8_t lsb=0) | Module |
SPIparseStatusCb_t typedef | Module |
SPIreadRegister(uint32_t reg) | Module |
SPIreadRegisterBurst(uint32_t reg, size_t numBytes, uint8_t *inBytes) | Module |
SPIreadStream(uint16_t cmd, uint8_t *data, size_t numBytes, bool waitForGpio=true, bool verify=true) | Module |
SPIreadStream(uint8_t *cmd, uint8_t cmdLen, uint8_t *data, size_t numBytes, bool waitForGpio=true, bool verify=true) | Module |
SPIsetRegValue(uint32_t reg, uint8_t value, uint8_t msb=7, uint8_t lsb=0, uint8_t checkInterval=2, uint8_t checkMask=0xFF) | Module |
SPItransfer(uint16_t cmd, uint32_t reg, uint8_t *dataOut, uint8_t *dataIn, size_t numBytes) | Module |
SPItransferStream(const uint8_t *cmd, uint8_t cmdLen, bool write, uint8_t *dataOut, uint8_t *dataIn, size_t numBytes, bool waitForGpio) | Module |
SPIwriteRegister(uint32_t reg, uint8_t data) | Module |
SPIwriteRegisterBurst(uint32_t reg, uint8_t *data, size_t numBytes) | Module |
SPIwriteStream(uint16_t cmd, uint8_t *data, size_t numBytes, bool waitForGpio=true, bool verify=true) | Module |
SPIwriteStream(uint8_t *cmd, uint8_t cmdLen, uint8_t *data, size_t numBytes, bool waitForGpio=true, bool verify=true) | Module |
STM32WLx_Module() (defined in STM32WLx_Module) | STM32WLx_Module |
term() | Module |
waitForMicroseconds(RadioLibTime_t start, RadioLibTime_t len) | Module |