# RadioLib: Class Members - Variables

### - a -

- almanacGNSS : LR11x0VersionInfo_t
- ap : LR11x0WifiResult_t

### - b -

- bandNum : LoRaWANBand_t
- bandType : LoRaWANBand_t
- bandwidth : LoRaRate_t
- baudRate : BellModem_t
- bitRate : FSKRate_t

### - c -

- channelFreq : LR11x0WifiResult_t
- checkStatusCb : Module::SPIConfig_t
- cid : LoRaWANMacCommand_t , LoRaWANMacSpec_t
- cmds : Module::SPIConfig_t
- codingRate : LoRaRate_t
- commands : LoRaWANMacCommandQueue_t
- confirmed : LoRaWANEvent_t
- confirming : LoRaWANEvent_t
- control : AX25Frame
- countryCode : LR11x0WifiResultExtended_t
- currentChannel : LR11x0WifiResultExtended_t

### - d -

- datarate : LoRaWANEvent_t
- dataRateId : LR11x0WifiResult_t
- dataRates : LoRaWANBand_t
- destCallsign : AX25Frame
- destSSID : AX25Frame
- device : LR11x0VersionInfo_t
- devNonce : LoRaWANJoinEvent_t
- dir : LoRaWANEvent_t
- drMax : LoRaWANChannel_t , LoRaWANChannelSpan_t
- drMin : LoRaWANChannel_t , LoRaWANChannelSpan_t
- dutyCycle : LoRaWANBand_t
- dwellTimeDn : LoRaWANBand_t
- dwellTimeUp : LoRaWANBand_t

### - e -

- enabled : LoRaWANChannel_t
- err : Module::SPIConfig_t

### - f -

- fCnt : LoRaWANEvent_t
- fcsCheckOk : LR11x0WifiResultExtended_t
- fPort : LoRaWANEvent_t
- frameSubType : LR11x0WifiResultFull_t
- frameType : LR11x0WifiResultFull_t
- freq : LoRaWANChannel_t , LoRaWANEvent_t , tone_t
- freqDev : FSKRate_t
- freqMark : BellModem_t
- freqMarkReply : BellModem_t
- freqSpace : BellModem_t
- freqSpaceReply : BellModem_t
- freqStart : LoRaWANChannelSpan_t
- freqStep : LoRaWANChannelSpan_t
- fromDistributionSystem : LR11x0WifiResultFull_t
- fsk : DataRate_t
- fwGNSS : LR11x0VersionInfo_t
- fwMajor : LR11x0VersionInfo_t
- fwMajorWiFi : LR11x0VersionInfo_t
- fwMinor : LR11x0VersionInfo_t
- fwMinorWiFi : LR11x0VersionInfo_t

### - g -

- GpioInterruptFalling : RadioLibHal
- GpioInterruptRising : RadioLibHal
- GpioLevelHigh : RadioLibHal
- GpioLevelLow : RadioLibHal
- GpioModeInput : RadioLibHal
- GpioModeOutput : RadioLibHal

### - h -

- hal : Module
- hardware : LR11x0VersionInfo_t
- height : SSTVMode_t

### - i -

- idx : LoRaWANChannel_t
- info : AX25Frame
- infoLen : AX25Frame
- init : RadioLibCRC
- ioReg : LR11x0WifiResultExtended_t

### - j -

- joinNonce : LoRaWANJoinEvent_t
- joinRequestDataRate : LoRaWANChannelSpan_t

### - l -

- len : LoRaWANMacCommand_t , LoRaWANMacCommandQueue_t , tone_t
- lenDn : LoRaWANMacSpec_t
- length : LR11x0WifiResultExtended_t
- lenUp : LoRaWANMacSpec_t
- lora : DataRate_t

### - m -

- mac : LR11x0WifiResult_t
- mac0 : LR11x0WifiResultExtended_t
- mac2 : LR11x0WifiResultExtended_t
- mode : Module::RfSwitchMode_t

### - n -

- newSession : LoRaWANJoinEvent_t
- numChannels : LoRaWANChannelSpan_t
- numCommands : LoRaWANMacCommandQueue_t
- numRepeaters : AX25Frame
- numTones : SSTVMode_t
- numTxSpans : LoRaWANBand_t

### - o -

- origin : LR11x0WifiResult_t
- out : RadioLibCRC

### - p -

- parseStatusCb : Module::SPIConfig_t
- payload : LoRaWANMacCommand_t
- payloadLenMax : LoRaWANBand_t
- periodBeacon : LR11x0WifiResultFull_t
- phiOffset : LR11x0WifiResultFull_t
- poly : RadioLibCRC
- power : LoRaWANEvent_t
- powerMax : LoRaWANBand_t
- powerNumSteps : LoRaWANBand_t
- protocolID : AX25Frame

### - r -

- rate : LR11x0WifiResultExtended_t
- rcvSeqNumber : AX25Frame
- refIn : RadioLibCRC
- refOut : RadioLibCRC
- repeat : LoRaWANMacCommand_t
- repeaterCallsigns : AX25Frame
- repeaterSSIDs : AX25Frame
- reply : BellClient
- RFSWITCH_MAX_PINS : Module
- rssi : LR11x0WifiResult_t
- rx1DataRateBase : LoRaWANBand_t
- rx1Span : LoRaWANBand_t
- rx2 : LoRaWANBand_t

### - s -

- scanPixelLen : SSTVMode_t
- sendSeqNumber : AX25Frame
- seqCtrl : LR11x0WifiResultExtended_t
- service : LR11x0WifiResultExtended_t
- size : RadioLibCRC
- spiConfig : Module
- spreadingFactor : LoRaRate_t
- srcCallsign : AX25Frame
- srcSSID : AX25Frame
- ssid : LR11x0WifiResultExtended_t
- standbyXOSC : SX126x
- statusPos : Module::SPIConfig_t
- stream : Module::SPIConfig_t

### - t -

- timeout : Module::SPIConfig_t
- timestamp : LR11x0WifiResultFull_t
- toDistributionSystem : LR11x0WifiResultFull_t
- tones : SSTVMode_t
- TS009 : LoRaWANNode
- txFreqs : LoRaWANBand_t
- txJoinReq : LoRaWANBand_t
- txSpans : LoRaWANBand_t
- type : LR11x0WifiResult_t , tone_t

### - u -

- user : LoRaWANMacSpec_t

### - v -

- values : Module::RfSwitchMode_t
- visCode : SSTVMode_t

### - w -

- width : SSTVMode_t
- widths : Module::SPIConfig_t

### - x -

- XTAL : LR11x0 , SX126x