# RadioLib: Class Members - Functions

### - g -

- generateCMAC() : RadioLibAES128
- getAFCError() : SX127x
- getAFCntDown() : LoRaWANNode
- getBufferNonces() : LoRaWANNode
- getBufferSession() : LoRaWANNode
- getChannelScanResult() : LR11x0 , PhysicalLayer , SX126x , SX127x , SX128x
- getChipVersion() : CC1101 , RF69 , Si443x , SX127x
- getCs() : Module
- getCurrentLimit() : SX126x
- getDataRate() : LR11x0 , SX126x , SX127x
- getDevAddr() : LoRaWANNode
- getFCntUp() : LoRaWANNode
- getFHSSChannel() : SX127x
- getFHSSHoppingPeriod() : SX127x
- getFreqStep() : PhysicalLayer
- getFrequency() : RF69
- getFrequencyDeviation() : CC1101 , RF69
- getFrequencyError() : LR11x0 , SX126x , SX127x , SX128x
- getGpio() : Module
- getIrq() : Module
- getIRQFlags() : SX127x
- getIrqStatus() : LR11x0 , SX126x , SX128x
- getLastToA() : LoRaWANNode
- getLQI() : CC1101
- getMacDeviceTimeAns() : LoRaWANNode
- getMacLinkCheckAns() : LoRaWANNode
- getMod() : ExternalRadio
- getModemStatus() : SX127x
- getNFCntDown() : LoRaWANNode
- getNumSymbols() : SX127x
- getPacketLength() : CC1101 , LR11x0 , nRF24 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- getPictureHeight() : SSTVClient
- getPromiscuousMode() : CC1101
- getRangingResult() : SX1280
- getRSSI() : CC1101 , LR11x0 , PhysicalLayer , RF69 , SX126x , SX1272 , SX1278 , SX128x
- getRst() : Module
- getSNR() : LR11x0 , PhysicalLayer , SX126x , SX127x , SX128x
- getStatus() : nRF24
- getTemperature() : RF69
- getTempRaw() : SX127x
- getTimeOnAir() : LR11x0 , PhysicalLayer , SX126x , SX127x , SX128x
- getVersionInfo() : LR11x0
- getWifiScanResult() : LR11x0
- getWifiScanResultsCount() : LR11x0