# RadioLib: Class Members - Variables

### - b -

- backupChannel : LoRaWANBand_t
- baudRate : BellModem_t

### - c -

- cfListType : LoRaWANBand_t
- control : AX25Frame

### - d -

- dataRates : LoRaWANChannelSpan_t
- defaultChannels : LoRaWANBand_t
- destCallsign : AX25Frame
- destSSID : AX25Frame
- direction : LoRaWANChannelSpan_t
- downlinkDataRateBase : LoRaWANBand_t
- downlinkDataRateMin : LoRaWANBand_t

### - f -

- freq : tone_t
- freqMark : BellModem_t
- freqMarkReply : BellModem_t
- freqSpace : BellModem_t
- freqSpaceReply : BellModem_t
- freqStart : LoRaWANChannelSpan_t
- freqStep : LoRaWANChannelSpan_t

### - g -

- GpioInterruptFalling : RadioLibHal
- GpioInterruptRising : RadioLibHal
- GpioLevelHigh : RadioLibHal
- GpioLevelLow : RadioLibHal
- GpioModeInput : RadioLibHal
- GpioModeOutput : RadioLibHal

### - h -

- hal : Module
- height : SSTVMode_t

### - i -

- info : AX25Frame
- infoLen : AX25Frame
- init : RadioLibCRC

### - j -

- joinRequestDataRate : LoRaWANChannelSpan_t

### - l -

- len : tone_t

### - n -

- numChannels : LoRaWANChannelSpan_t
- numChannelSpans : LoRaWANBand_t
- numRepeaters : AX25Frame
- numTones : SSTVMode_t

### - o -

- out : RadioLibCRC

### - p -

- payloadLenMax : LoRaWANBand_t
- poly : RadioLibCRC
- powerMax : LoRaWANBand_t
- powerNumSteps : LoRaWANBand_t
- protocolID : AX25Frame

### - r -

- rcvSeqNumber : AX25Frame
- refIn : RadioLibCRC
- refOut : RadioLibCRC
- repeaterCallsigns : AX25Frame
- repeaterSSIDs : AX25Frame
- reply : BellClient
- RFSWITCH_MAX_PINS : Module

### - s -

- scanPixelLen : SSTVMode_t
- sendSeqNumber : AX25Frame
- size : RadioLibCRC
- SPIaddrWidth : Module
- SPInopCommand : Module
- SPIparseStatusCb : Module
- SPIreadCommand : Module
- SPIstatusCommand : Module
- SPIstreamError : Module
- SPIstreamType : Module
- SPIwriteCommand : Module
- srcCallsign : AX25Frame
- srcSSID : AX25Frame

### - t -

- tones : SSTVMode_t
- type : tone_t

### - v -

- visCode : SSTVMode_t

### - w -

- width : SSTVMode_t

### - x -

- XTAL : SX126x