# RadioLib: Class Members - Functions

### - g -

- generateCMAC() : RadioLibAES128
- getAFCError() : SX127x
- getChannelScanResult() : SX126x
- getChipVersion() : CC1101 , RF69 , Si443x , SX127x
- getCs() : Module
- getCurrentLimit() : SX126x
- getDataRate() : SX126x , SX127x
- getFHSSChannel() : SX127x
- getFHSSHoppingPeriod() : SX127x
- getFreqStep() : PhysicalLayer
- getFrequency() : RF69
- getFrequencyDeviation() : CC1101 , RF69
- getFrequencyError() : SX126x , SX127x , SX128x
- getGpio() : Module
- getIrq() : Module
- getIRQFlags() : SX127x
- getIrqStatus() : SX126x , SX128x
- getLQI() : CC1101
- getMod() : ExternalRadio
- getModemStatus() : SX127x
- getPacketLength() : CC1101 , nRF24 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- getPersistentAddr() : RadioLibHal
- getPersistentParameter() : RadioLibHal
- getPictureHeight() : SSTVClient
- getPromiscuousMode() : CC1101
- getRangingResult() : SX1280
- getRSSI() : CC1101 , PhysicalLayer , RF69 , SX126x , SX1272 , SX1278 , SX127x , SX128x
- getRst() : Module
- getSNR() : PhysicalLayer , SX126x , SX127x , SX128x
- getStatus() : nRF24
- getTemperature() : RF69
- getTempRaw() : SX127x
- getTimeOnAir() : SX126x , SX127x , SX128x