# RadioLib: Class Members - Functions

### - s -

- scanChannel() : LR11x0 , PhysicalLayer , SX126x , SX127x , SX128x
- scheduleTransmission() : LoRaWANNode
- sendFrame() : APRSClient , AX25Client
- sendHeader() : SSTVClient
- sendLine() : SSTVClient
- sendMacCommandReq() : LoRaWANNode
- sendMicE() : APRSClient
- sendPosition() : APRSClient
- sendReceive() : LoRaWANNode
- sendTone() : PagerClient
- setAccessAddress() : SX128x
- setAddressWidth() : nRF24
- setADR() : LoRaWANNode
- setAESKey() : RF69
- setAFC() : SX127x
- setAFCAGCTrigger() : SX127x
- setAFCBandwidth() : SX127x
- setAmbientTemperature() : RF69
- setAutoAck() : nRF24
- setBandwidth() : LLCC68 , LR11x0 , SX126x , SX1272 , SX1278 , SX128x
- setBitRate() : CC1101 , LR11x0 , nRF24 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX1233 , SX126x , SX1272 , SX1278 , SX128x
- setBitRateTolerance() : CC1101
- setBroadcastAddress() : LR11x0 , RF69 , SX126x , SX127x
- setBufferNonces() : LoRaWANNode
- setBufferSession() : LoRaWANNode
- setChannelScanAction() : PhysicalLayer , STM32WLx , SX126x , SX127x
- setCodingRate() : LR11x0 , SX126x , SX1272 , SX1278 , SX128x
- setCorrection() : AX25Client , BellClient , FSK4Client , SSTVClient
- setCRC() : LR11x0 , SX126x , SX1272 , SX1278 , SX128x
- setCrcFiltering() : CC1101 , nRF24 , RF69 , SX127x
- setCSMA() : LoRaWANNode
- setCurrentLimit() : SX126x , SX127x
- setDataRate() : LLCC68
- setDatarate() : LoRaWANNode
- setDataRate() : LR11x0 , PhysicalLayer , SX126x , SX1272 , SX1273 , SX1277 , SX1278
- setDataShaping() : CC1101 , ExternalRadio , LR11x0 , nRF24 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX126x , SX1272 , SX1278 , SX128x
- setDataShapingOOK() : SX1272 , SX1278
- setDeviceStatus() : LoRaWANNode
- setDio0Action() : RF69 , SX127x
- setDio1Action() : RF69 , STM32WLx , SX126x , SX127x , SX128x
- setDio2AsRfSwitch() : SX126x
- setDIOMapping() : CC1101 , PhysicalLayer , RF69 , SX127x
- setDIOPreambleDetect() : SX127x
- setDirectAction() : CC1101 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- setDirectSyncWord() : PhysicalLayer
- setDutyCycle() : LoRaWANNode
- setDwellTime() : LoRaWANNode
- setEncoding() : CC1101 , ExternalRadio , LR11x0 , nRF24 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- setFHSSHoppingPeriod() : SX127x
- setFifoEmptyAction() : RF69 , SX127x
- setFifoFullAction() : RF69 , SX127x
- setFrequency() : CC1101 , LR1110 , LR1120 , nRF24 , PhysicalLayer , RF69 , Si4430 , Si4432 , SX1262 , SX1268 , SX1272 , SX1276 , SX1277 , SX1278 , SX1279 , SX128x
- setFrequencyDeviation() : CC1101 , ExternalRadio , LR11x0 , nRF24 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- setGain() : SX1272 , SX1278
- setGainControl() : SX128x
- setGdo0Action() : CC1101
- setGdo2Action() : CC1101
- setHighSensitivityMode() : SX128x
- setInversion() : HellClient
- setIrq() : PhysicalLayer
- setIrqAction() : LR11x0 , nRF24 , Si443x
- setIrqFlags() : LR11x0 , PhysicalLayer , SX126x , SX127x , SX128x
- setLnaTestBoost() : RF69
- setLowBatteryThreshold() : SX127x
- setLrFhssConfig() : LR11x0
- setModem() : BellClient
- setNodeAddress() : CC1101 , LR11x0 , RF69 , SX126x , SX127x
- setOOK() : CC1101 , RF69 , SX127x
- setOokFixedOrFloorThreshold() : SX127x
- setOokFixedThreshold() : RF69
- setOokPeakThresholdDecrement() : RF69 , SX127x
- setOokPeakThresholdStep() : SX127x
- setOokThresholdType() : RF69 , SX127x
- setOutputPower() : CC1101 , LR1110 , LR1120 , nRF24 , PhysicalLayer , RF69 , Si4430 , Si4431 , Si4432 , STM32WLx , SX1261 , SX1262 , SX1268 , SX1272 , SX1278 , SX128x
- setPacketReceivedAction() : CC1101 , LR11x0 , nRF24 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , STM32WLx , SX126x , SX127x , SX128x
- setPacketSentAction() : CC1101 , LR11x0 , nRF24 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , STM32WLx , SX126x , SX127x , SX128x
- setPaConfig() : SX126x
- setPaRampTime() : SX126x
- setPreambleLength() : CC1101 , LR11x0 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- setPromiscuousMode() : CC1101 , RF69
- setReceivePipe() : nRF24
- setRecvSequence() : AX25Frame
- setRegulatorDCDC() : LR11x0 , SX126x
- setRegulatorLDO() : LR11x0 , SX126x
- setRepeaters() : AX25Frame
- setRfSwitchPins() : CC1101 , Module , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- setRfSwitchState() : Module
- setRfSwitchTable() : CC1101 , LR11x0 , Module , RF69 , Si443x , STM32WLx , SX126x , SX127x , SX128x
- setRSSIConfig() : SX127x
- setRSSIThreshold() : RF69 , SX127x
- setRx2Dr() : LoRaWANNode
- setRxBandwidth() : CC1101 , LR11x0 , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x
- setRxBoostedGainMode() : LR11x0 , SX126x
- setSendSequence() : AX25Frame
- setSpreadingFactor() : LLCC68 , LR11x0 , SX126x , SX1272 , SX1273 , SX1277 , SX1278 , SX128x
- setSyncBits() : LR11x0 , SX126x
- setSyncWord() : CC1101 , LR11x0 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- setTCXO() : LR11x0 , SX126x
- setTransmitPipe() : nRF24
- setTxPower() : LoRaWANNode
- setWhitening() : LR11x0 , SX126x , SX128x
- setWiFiScanAction() : LR11x0
- Si4430() : Si4430
- Si4431() : Si4431
- Si4432() : Si4432
- Si443x() : Si443x
- sleep() : LR11x0 , nRF24 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- spectralScanAbort() : SX126x
- spectralScanGetResult() : SX126x
- spectralScanGetStatus() : SX126x
- spectralScanStart() : SX126x
- spiBegin() : RadioLibHal
- spiBeginTransaction() : RadioLibHal
- SPIcheckStream() : Module
- spiEnd() : RadioLibHal
- spiEndTransaction() : RadioLibHal
- SPIgetRegValue() : Module
- SPIreadRegister() : Module
- SPIreadRegisterBurst() : Module
- SPIreadStream() : Module
- SPIsetRegValue() : Module
- SPItransfer() : Module
- spiTransfer() : RadioLibHal
- SPItransferStream() : Module
- SPIwriteRegister() : Module
- SPIwriteRegisterBurst() : Module
- SPIwriteStream() : Module
- SSTVClient() : SSTVClient
- standby() : BellClient , CC1101 , FSK4Client , LR11x0 , nRF24 , PhysicalLayer , RF69 , RTTYClient , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- startChannelScan() : LR11x0 , PhysicalLayer , SX126x , SX127x , SX128x
- startDirect() : PhysicalLayer
- startRanging() : SX1280
- startReceive() : CC1101 , LR11x0 , nRF24 , PagerClient , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- startReceiveDutyCycle() : SX126x
- startReceiveDutyCycleAuto() : SX126x
- startSignal() : MorseClient
- startTransmit() : CC1101 , LR11x0 , nRF24 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- startWifiScan() : LR11x0
- STM32WLx() : STM32WLx
- SX1231() : SX1231
- SX1233() : SX1233
- SX1261() : SX1261
- SX1262() : SX1262
- SX1268() : SX1268
- SX126x() : SX126x
- SX1272() : SX1272
- SX1273() : SX1273
- SX1276() : SX1276
- SX1277() : SX1277
- SX1278() : SX1278
- SX1279() : SX1279
- SX127x() : SX127x
- SX1280() : SX1280
- SX1281() : SX1281
- SX1282() : SX1282
- SX128x() : SX128x