# RadioLib: Class Members

Here is a list of all documented class members with links to the class documentation for each member:

### - r -

- RadioLibAES128() : RadioLibAES128
- RadioLibBCH() : RadioLibBCH
- RadioLibCRC() : RadioLibCRC
- RadioLibHal() : RadioLibHal
- random() : PhysicalLayer
- randomByte() : CC1101 , LR11x0 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- range() : SX1280
- rate : LR11x0WifiResultExtended_t
- rcvSeqNumber : AX25Frame
- read() : MorseClient , PhysicalLayer
- readBit() : CC1101 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- readData() : CC1101 , LR11x0 , nRF24 , PagerClient , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- receive() : CC1101 , LR11x0 , nRF24 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- receiveDirect() : CC1101 , LR11x0 , nRF24 , PhysicalLayer , RF69 , Si443x , SX126x , SX127x , SX128x
- receiveDirectAsync() : CC1101
- refIn : RadioLibCRC
- reflect() : Module
- refOut : RadioLibCRC
- repeaterCallsigns : AX25Frame
- repeaterSSIDs : AX25Frame
- reply : BellClient
- reset() : CC1101 , LR11x0 , RF69 , Si443x , SX126x , SX1272 , SX1278 , SX127x , SX128x
- resetFCntDown() : LoRaWANNode
- RF69() : RF69
- RFSWITCH_MAX_PINS : Module
- rssi : ChannelScanConfig_t , LR11x0WifiResult_t
- RTTYClient() : RTTYClient
- rx1Span : LoRaWANBand_t
- rx2 : LoRaWANBand_t