diff --git a/arch/arm/dts/sun8i-h2-plus-orangepi-zero.dts b/arch/arm/dts/sun8i-h2-plus-orangepi-zero.dts
index e0efcb3..0fb2099 100644
--- a/arch/arm/dts/sun8i-h2-plus-orangepi-zero.dts
+++ b/arch/arm/dts/sun8i-h2-plus-orangepi-zero.dts
@@ -99,6 +99,10 @@
 	status = "okay";
 };
 
+&ehci2 {
+	status = "okay";
+};
+
 &emac {
 	phy-handle = <&int_mii_phy>;
 	phy-mode = "mii";
@@ -138,6 +142,10 @@
 	status = "okay";
 };
 
+&ohci2 {
+	status = "okay";
+};
+
 &uart0 {
 	pinctrl-names = "default";
 	pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>;
