diff --git a/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-a64-olinuxino.dts b/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-a64-olinuxino.dts
index 3792566cd..42b838b1f 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-a64-olinuxino.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-a64-olinuxino.dts
@@ -94,6 +94,18 @@
 	};
 };
 
+&codec {
+	status = "okay";
+};
+
+&codec_analog {
+	status = "okay";
+};
+
+&dai {
+	status = "okay";
+};
+
 &de {
 	status = "okay";
 };
@@ -109,6 +121,14 @@
 	};
 };
 
+&i2s2 {
+	status = "okay";
+};
+
+&mixer0 {
+	status = "okay";
+};
+
 &ehci0 {
 	status = "okay";
 };
@@ -194,6 +214,14 @@
 
 #include "axp803.dtsi"
 
+&ac_power_supply {
+	status = "okay";
+};
+
+&battery_power_supply {
+	status = "okay";
+};
+
 &reg_aldo1 {
 	regulator-always-on;
 	regulator-min-microvolt = <2800000>;
@@ -316,6 +344,32 @@
 	vcc-hdmi-supply = <&reg_dldo1>;
 };
 
+&sound {
+	status = "okay";
+	simple-audio-card,widgets = "Microphone", "Internal Microphone Left",
+				    "Microphone", "Internal Microphone Right",
+				    "Headphone", "Headphone Jack";
+	simple-audio-card,aux-devs = <&codec_analog>;
+	simple-audio-card,routing =
+			"Left DAC", "AIF1 Slot 0 Left",
+			"Right DAC", "AIF1 Slot 0 Right",
+			"INL", "LINEOUT",
+			"INR", "LINEOUT",			
+			"Headphone Jack", "HP",
+			"AIF1 Slot 0 Left ADC", "Left ADC",
+			"AIF1 Slot 0 Right ADC", "Right ADC",
+			"Left ADC", "ADC",
+			"Right ADC", "ADC",
+			"Internal Microphone Left", "MBIAS",
+			"MIC1", "Internal Microphone Left",
+			"Internal Microphone Right", "HBIAS",
+			"MIC2", "Internal Microphone Right";
+};
+
+&sound_hdmi {
+	status = "okay";
+};
+
 &uart0 {
 	pinctrl-names = "default";
 	pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>;
