diff --git a/arch/arm/boot/dts/sunxi-h3-h5.dtsi b/arch/arm/boot/dts/sunxi-h3-h5.dtsi
index 1be1a02..dc9775d 100644
--- a/arch/arm/boot/dts/sunxi-h3-h5.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/sunxi-h3-h5.dtsi
@@ -416,6 +416,16 @@
 				function = "i2c2";
 			};
 
+			i2s0_pins: i2s0 {
+				pins = "PA18", "PA19", "PA20", "PA21";
+				function = "i2s0";
+			};
+
+			i2s1_pins: i2s1 {
+				pins = "PG10", "PG11", "PG12", "PG13";
+				function = "i2s1";
+			};
+
 			mmc0_pins: mmc0 {
 				pins = "PF0", "PF1", "PF2", "PF3",
 				       "PF4", "PF5";
