===================================================================
--- /dev/null
+++ u-boot-2015.01/configs/Awsom_defconfig
@@ -0,0 +1,31 @@
+CONFIG_ARM=y
+CONFIG_ARCH_SUNXI=y
+CONFIG_MACH_SUN7I=y
+CONFIG_DRAM_CLK=480
+CONFIG_DRAM_ZQ=127
+CONFIG_DRAM_EMR1=4
+CONFIG_MMC0_CD_PIN="PB9"
+CONFIG_SATAPWR="PB8"
+CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="sun7i-a20-cubieboard2"
+CONFIG_AHCI=y
+# CONFIG_SYS_MALLOC_CLEAR_ON_INIT is not set
+CONFIG_SPL_I2C_SUPPORT=y
+CONFIG_SPL=y
+CONFIG_HUSH_PARSER=y
+CONFIG_CMD_BOOTZ=y
+# CONFIG_CMD_IMLS is not set
+# CONFIG_CMD_FLASH is not set
+# CONFIG_CMD_FPGA is not set
+CONFIG_SCSI_AHCI=y
+CONFIG_SCSI=y
+CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
+CONFIG_SYS_USB_EVENT_POLL_VIA_INT_QUEUE=y
+CONFIG_CMD_DHCP=y
+CONFIG_CMD_MMC=y
+CONFIG_CMD_I2C=y
+CONFIG_DM_ETH=y
+CONFIG_ETH_DESIGNWARE=y
+CONFIG_SUN7I_GMAC=y
+CONFIG_DM_SERIAL=y
+CONFIG_USB=y
+CONFIG_DM_USB=y
