diff --git a/drivers/mtd/nand/nand_ids.c b/drivers/mtd/nand/nand_ids.c
index 2af9869..f561b36 100644
--- a/drivers/mtd/nand/raw/nand_ids.c
+++ b/drivers/mtd/nand/raw/nand_ids.c
@@ -48,6 +48,10 @@ struct nand_flash_dev nand_flash_ids[] = {
 	{"SDTNRGAMA 64G 3.3V 8-bit",
 		{ .id = {0x45, 0xde, 0x94, 0x93, 0x76, 0x50} },
 		  SZ_16K, SZ_8K, SZ_4M, 0, 6, 1280, NAND_ECC_INFO(40, SZ_1K) },
+	{"H27UBG8T2BTR-BC 32G 3.3V 8-bit",
+		{ .id = {0xad, 0xd7, 0x94, 0xda, 0x74, 0xc3} },
+		  SZ_8K, SZ_4K, SZ_2M, NAND_NEED_SCRAMBLING, 6, 640,
+		  NAND_ECC_INFO(40, SZ_1K), 0 },
 	{"H27UCG8T2ATR-BC 64G 3.3V 8-bit",
 		{ .id = {0xad, 0xde, 0x94, 0xda, 0x74, 0xc4} },
 		  SZ_8K, SZ_8K, SZ_2M, NAND_NEED_SCRAMBLING, 6, 640,
