diff --git a/drivers/clk/sunxi-ng/ccu_nkmp.c b/drivers/clk/sunxi-ng/ccu_nkmp.c
index ebd9436d2c7c..9b49adb20d07 100644
--- a/drivers/clk/sunxi-ng/ccu_nkmp.c
+++ b/drivers/clk/sunxi-ng/ccu_nkmp.c
@@ -137,6 +137,13 @@ static long ccu_nkmp_round_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate,
 	if (nkmp->common.features & CCU_FEATURE_FIXED_POSTDIV)
 		rate *= nkmp->fixed_post_div;
 
+	if (nkmp->max_rate && rate > nkmp->max_rate) {
+		rate = nkmp->max_rate;
+		if (nkmp->common.features & CCU_FEATURE_FIXED_POSTDIV)
+			rate /= nkmp->fixed_post_div;
+		return rate;
+	}
+
 	_nkmp.min_n = nkmp->n.min ?: 1;
 	_nkmp.max_n = nkmp->n.max ?: 1 << nkmp->n.width;
 	_nkmp.min_k = nkmp->k.min ?: 1;
diff --git a/drivers/clk/sunxi-ng/ccu_nkmp.h b/drivers/clk/sunxi-ng/ccu_nkmp.h
index 6940503e7fc4..a9f8c116a745 100644
--- a/drivers/clk/sunxi-ng/ccu_nkmp.h
+++ b/drivers/clk/sunxi-ng/ccu_nkmp.h
@@ -35,6 +35,7 @@ struct ccu_nkmp {
 	struct ccu_div_internal		p;
 
 	unsigned int		fixed_post_div;
+	unsigned int		max_rate;
 
 	struct ccu_common	common;
 };
