diff --git a/configs/nanopi_air_defconfig b/configs/nanopi_air_defconfig
new file mode 100644
index 0000000..61fe8c6
--- /dev/null
+++ b/configs/nanopi_air_defconfig
@@ -0,0 +1,17 @@
+CONFIG_ARM=y
+CONFIG_ARCH_SUNXI=y
+CONFIG_MACH_SUN8I_H3=y
+CONFIG_DRAM_CLK=408
+CONFIG_DRAM_ZQ=3881979
+CONFIG_DRAM_ODT_EN=y
+CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="sun8i-h3-nanopi-neo"
+# CONFIG_SYS_MALLOC_CLEAR_ON_INIT is not set
+CONFIG_CONSOLE_MUX=y
+CONFIG_SPL=y
+# CONFIG_CMD_IMLS is not set
+# CONFIG_CMD_FLASH is not set
+# CONFIG_CMD_FPGA is not set
+CONFIG_SUN8I_EMAC=y
+CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
+CONFIG_SYS_CLK_FREQ=480000000
+CONFIG_MMC_SUNXI_SLOT_EXTRA=2
