diff --git a/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-h5-orangepi-prime.dts b/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-h5-orangepi-prime.dts
index 6be06873..c250d10c 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-h5-orangepi-prime.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-h5-orangepi-prime.dts
@@ -55,6 +55,7 @@
 
 	aliases {
 		serial0 = &uart0;
+		ethernet1 = &rtl8723cs;
 	};
 
 	chosen {
@@ -166,6 +167,10 @@
 	bus-width = <4>;
 	non-removable;
 	status = "okay";
+
+	rtl8723cs: sdio_wifi@1 {
+		reg = <1>;
+	};
 };
 
 &ohci0 {
