diff --git a/arch/arm/mach-sunxi/Kconfig b/arch/arm/mach-sunxi/Kconfig
index 2309f59999..716e9c5e26 100644
--- a/arch/arm/mach-sunxi/Kconfig
+++ b/arch/arm/mach-sunxi/Kconfig
@@ -278,7 +278,7 @@ config DRAM_CLK
 	default 312 if MACH_SUN6I || MACH_SUN8I
 	default 360 if MACH_SUN4I || MACH_SUN5I || MACH_SUN7I || \
 		       MACH_SUN8I_V3S
-	default 672 if MACH_SUN50I
+	default 648 if MACH_SUN50I || MACH_SUN50I_H5
 	---help---
 	Set the dram clock speed, valid range 240 - 480 (prior to sun9i),
 	must be a multiple of 24. For the sun9i (A80), the tested values
